**MANUAL DE INSTALAÇÃO - PUMP DRINK**

• Não ler o manual ou não cumprir todas as instruções contidas neste manual pode resultar no mau funcionamento do equipamento e danos na propriedade.

• O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos de instalação elétrica nacionais.

• Se o cabo de fornecimento estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pelos respectivos técnicos de assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada a fim de evitar qualquer perigo.

• Antes de limpar ou realizar manutenção na máquina, desconecte a fonte de alimentação.

• Certifique-se de que o nível de tensão do aparelho é 90 % ou superior ao da tensão nominal (220v). Para verificar, consulte a etiqueta na parte lateral da máquina.

• Não instale a máquina em uma superfície instável ou em lugares onde exista perigo de queda da mesma.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado ou a conexão do cabo estiver solta, não use o cabo de alimentação e entre em contato com um centro de assistência autorizado.

• Instale uma tomada elétrica e um disjuntor exclusivo para a máquina.

COMO REALIZAR CADASTROS:

Dentro do software da Pump Drink,